
Памятка по снятию показаний с удаленных дисплеев АИИС КУЭ для приборов учета типа РиМ



1. Нажать кнопку вкл.
2. После этого дисплей включится.
3. Ждать установления связи с ПУ
4. На экране отобразятся показания счетчика
5. Фиксировать показания необходимо в режиме, соответствующему Вашему тарифу. У удаленного дисплея существует несколько режимов: T1, T2, T3, всего. При переключении режимов, в верхней левой части экрана загорается соответствующий символ. Режимы переключаются нажатием на кнопку «→»
6. В верхнем левом углу экрана должны отображаться иконки тарифов: всего – общий тариф, Т1 - Т1 (день), Т2 – т2 (ночь), для трехтарифников: Т1 - Т1 (пик), Т2 - т2 (полупик), Т3 - т2 (ночь)
7. Для потребителей, у которых начисления производятся по тарифам день/ночь, фиксация показаний производиться в режимах T1(день) и T2(ночь).
8. Для потребителей, у которых начисления производятся по трем тарифам: Пик, полупик, ночь, фиксация показаний производится в режимах T1(пик), T2(полупик), T3(ночь).
9. Для потребителей, у которых начисления производятся по общему тарифу, необходимо перевести удаленный дисплей в режим «всего»