Памятка по снятию показаний с удаленных дисплеев АИИС КУЭ для приборов учета типа Матрица

Удаленный дисплей должен быть постоянно подключен к электрической сети, синхронизация передачи показаний с прибора учета может занимать до 3-х суток.

1. На удаленном дисплее фиксировать показания необходимо в режиме, соответствующему вашему тарифу. Переключение режимов происходит автоматически.
2. Необходимо дождаться режима, в котором отображается номер прибора учета.
3. Затем следующим режимом на экране появится дата, на которую данные с удаленного дисплея актуальны.
4. Следующим режимом отобразится числовое значение показаний прибора учета по общему тарифу в кВт\*ч.
5. Затем, в режиме T1 отобразится числовое значение показания прибора учета дневного тарифа в кВт\*ч.
6. В следующем режиме T2 отобразится числовое значение показаний прибора учета ночного тарифа в кВт\*ч.