Памятка по снятию показаний с удаленных дисплеев АИИС КУЭ для приборов учета типа Мир



1. Нажать кнопку «←»
2. После этого дисплей включится.
3. Ждать установления связи с ПУ
4. Для снятия показаний, необходимо переводить удаленный дисплей в соответствующий режим кнопками «←» и «→»
5. Для фиксации показаний прибора учета у удаленного дисплея существует несколько режимов: Т1, Т2, Т3. При переключении режимов, в нижней части экрана загорается соответствующий символ. Режим T4 в расчетах не используется.
6. Снимать показания необходимо в режиме, соответствующему вашему тарифу.
7. Для потребителей, у которых начисления производятся по тарифам день/ночь, фиксация показаний производиться в режимах T1(день) и T2(ночь).
8. Для потребителей, у которых начисления производятся по трем тарифам: Пик, полупик, ночь, фиксация показаний производится в режимах T1(пик), T2(полупик), T3(ночь).
9. Для потребителей, у которых начисления производятся по общему тарифу, необходимо перевести удаленный дисплей в режим, при котором не один из символов (T1, T2, T3, T4) не светится.